**Formularz cenowy dotyczący zamówienia publicznego pn.**

***Adaptacja pomieszczeń w zakresie dostosowania ich do realizacji zadań Klubu Integracji Społecznej.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis działania | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto (materiał + robocizna) | Wartość zł (5x6) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | M2 | 314,94 |  |  |
| 2 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | M2 | 314,94 |  |  |
| 3 | Dwukrotne gruntowanie emulsją typu Atlas Uni Grunt | M2 | 314,94 |  |  |
| 4 | Dwukrotne malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi – farba typu KABE | M2 | 314,94 |  |  |
| 5 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. Zewnętrznej 20mm | Szt. | 2 |  |  |
| 6 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o śr. Nominalnej 15 mm | Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o śr. Zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewnych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2 |  |  |
| 8 | Wstawienie trójnika z PCV O ŚR. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | Szt. | 1 |  |  |
| 9 | Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi | m | 2 |  |  |
| 10 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50mm o połączeniach wciskowych | Podej. | 1 |  |  |
| 11 | Zlewozmywaki aluminiowy jednokomorowy z ociekaczem w zabudowie na szafce dwuskrzydłowej + szafka górna dwuskrzydłowa z płyty wiórowej foliowanej o grubości min. 1,8 cm | Szt. | 1 |  |  |
| 12 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych | Szt. | 1 |  |  |
| 13 | Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża | M2 | 5 |  |  |
| 14 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | M2 | 5 |  |  |
| 15 | Wykonanie naświetlenia | Szt. | 2 |  |  |
| 16 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 | M2 | 14,88 |  |  |
| 17 | Obsadzenie drzwi przesuwnych (– na prowadnicach) wewnętrznych o powierzchni otworu do 2.0m2 w wewnętrznych ścianach | Szt. | 2 |  |  |
| 18 | Wymiana opraw świetlówkowych 2x40W | Kpl. | 4 |  |  |
| 19 | Wypusty wykonane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na włącznik, przełącznik świecznikowy podłoże Z cegły | Wyp. | 5 |  |  |
| 20 | Wypusty wykonane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A, podłoże z cegły | Wyp. | 20 |  |  |
| 21 | Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni szyby do 2.0 m2 | M2 | 2,4 |  |  |
| 22 | Przebicie otworu w ścianach z re gipsu wraz z dostawą i montażem szyby o wymiarach szer 80 cm, x 160 cm | Szt. | 1 |  |  |
| 23 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ ceg. Na zaprawie cementowo- wapiennej | Szt. | 3 |  |  |
| 24 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości ½ cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegły | m | 7 |  |  |
| 25 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | M2 | 18 |  |  |
| 26 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | 23 |  |  |
| 27 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedna szybą | M2 | 10 |  |  |
| 28 | Dostawa i montaż automatycznych rolet zewnętrznych | M2 | 23,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 29 | OGÓŁEM | - | - |  |  |